附表：襄阳市第一人民医院康复院区4-7层软包及11-12层家具制作需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 襄阳市第一人民医院康复院区4-7层软包 | | | | |
| 序号 | 位置 | 内容 | 面积/m2 | 要求 |
| 1 | 四楼装修 | 墙面软包 | 229 | 耐火材料背板，不少于2公分厚环保皮革发泡棉一体材料面层固定。（1.2m高度） |
| 2 | 五楼装修 | 墙面软包 | 195.8 | 耐火材料背板，不少于2公分厚环保皮革发泡棉一体材料面层固定。（1.2m高度） |
| 3 | 六楼装修 | 墙面软包 | 225 | 耐火材料背板，不少于2公分厚环保皮革发泡棉一体材料面层固定。（1.2m高度） |
| 4 | 七楼装修 | 墙面软包 | 280 | 耐火材料背板，不少于2公分厚环保皮革发泡棉一体材料面层固定。（1.2m高度） |
| 5 | 4F、5F、6F、7F | 甲醛与苯检测 |  | 符合标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 襄阳市第一人民医院康复院区11-12层家具制作 | | | | | | | | |
| 序号 | 位置 | 基材 | 规格 | | | | 数量 | 备注 |
| 长/m | 高/m | 深/m | 面积㎡ |
| 1 | 房间1（11F） | 颗粒板 | 4.28 | 0.8 | 0.5 | 3.424 | 1 | 柜体+门 |
| 2 | 房间2（11F） | 颗粒板 | 3.46 | 0.8 | 0.5 | 2.768 | 1 | 柜体+门 |
| 3 | 房间3（11F） | 颗粒板 | 3 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 1 | 柜体+门 |
| 4 | 房间4（11F） | 颗粒板 | 3.79 | 0.8 | 0.5 | 3.032 | 1 | 柜体+门 |
| 5 | 房间5（11F） | 颗粒板 | 3.76 | 0.8 | 0.5 | 3.008 | 1 | 柜体+门 |
| 6 | 房间6（11F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 7 | 房间7（11F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 8 | 房间8（11F） | 颗粒板 | 3.78 | 0.8 | 0.5 | 3.024 | 1 | 柜体+门 |
| 9 | 房间9（11F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 10 | 房间10（11F） | 颗粒板 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 2.56 | 1 | 柜体+门 |
| 11 | 房间11（11F） | 颗粒板 | 6.51 | 0.8 | 0.5 | 5.208 | 1 | 柜体+门 |
| 12 | 房间12（11F） | 颗粒板 | 3.85 | 0.8 | 0.5 | 3.08 | 1 | 柜体+门 |
| 13 | 房间13（11F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 14 | 避难间（11F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 15 | 库房（11F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 16 | 配药室吊柜(m)（11F） | 颗粒板 |  | 3.73 |  |  | 7.78 | 高600 深320 |
| 17 | 配药室地柜(m)（11F） | 颗粒板 |  | 3.73 |  |  | 12.81 | 柜体+门+石材面 |
| 18 | 护士站书柜（11F） | 颗粒板 | 2.45 | 2.42 |  | 5.929 | 1 | 柜体+门 |
| 19 | 护士站导台上柜（11F） | 颗粒板 |  |  |  |  | 1.8 | 柜体+石材面 |
| 20 | 护士站导台下柜（11F） | 颗粒板+柜体加深厚背板 |  |  |  |  | 3.6 | 柜体+门+石材面 |
| 21 | 房间1（12F） | 颗粒板 | 4.28 | 0.8 | 0.5 | 3.424 | 1 | 柜体+门 |
| 22 | 房间2（12F） | 颗粒板 | 3.46 | 0.8 | 0.5 | 2.768 | 1 | 柜体+门 |
| 23 | 房间3（12F） | 颗粒板 | 3 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 1 | 柜体+门 |
| 24 | 房间4（12F） | 颗粒板 | 3.79 | 0.8 | 0.5 | 3.032 | 1 | 柜体+门 |
| 25 | 房间5（12F） | 颗粒板 | 3.76 | 0.8 | 0.5 | 3.008 | 1 | 柜体+门 |
| 26 | 房间6（12F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 27 | 房间7（12F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 28 | 房间8（12F） | 颗粒板 | 3.78 | 0.8 | 0.5 | 3.024 | 1 | 柜体+门 |
| 29 | 房间9（12F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 30 | 房间10（12F） | 颗粒板 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 2.56 | 1 | 柜体+门 |
| 31 | 房间11（12F） | 颗粒板 | 6.51 | 0.8 | 0.5 | 5.208 | 1 | 柜体+门 |
| 32 | 房间12（12F） | 颗粒板 | 3.85 | 0.8 | 0.5 | 3.08 | 1 | 柜体+门 |
| 33 | 房间13（12F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 34 | 避难间（12F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 35 | 库房（12F） | 颗粒板 | 3.77 | 0.8 | 0.5 | 3.016 | 1 | 柜体+门 |
| 36 | 配药室吊柜(m)（12F） | 颗粒板 |  | 3.73 |  |  | 7.78 | 高600 深320 |
| 37 | 配药室地柜(m)（12F） | 颗粒板 |  | 3.73 |  |  | 12.81 | 柜体+门+石材面 |
| 38 | 护士站书柜（11F） | 颗粒板 | 2.45 | 2.42 |  | 5.929 | 1 | 柜体+门 |
| 39 | 护士站导台上柜（12F） | 颗粒板 |  |  |  |  | 1.8 | 柜体+石材面 |
| 40 | 护士站导台下柜（12F） | 颗粒板+柜体加深厚背板 |  |  |  |  | 3.6 | 柜体+门+石材面 |